Часть 1

MSE =

MAE =

Часть 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | y = 1 (выборка) | y = 0 (выборка) |
| y = 1 (модель) | TP = 3 | FP = 1 |
| y = 0 (модель) | FN = 3 | TN = 1 |

accuracy =

precision =

recall =

F1 =

Часть 3

S(x1) = -0.287

S(x2) = -0.332

S(x3) = -0.339

S(x4) = 0.151